---
title: "[Tuto] Comment calibrer son écran avec une sonde"
date: "2019-04-20T19:17:46"
draft: false
slug: "tuto-comment-calibrer-ecran-sonde"
wordpress_id: 417
excerpt: "Avoir un écran parfaitement étalonné est un point essentiel lorsqu’on fait de la photo ou de la vidéo.&hellip;\n"
featured_image: "https://www.mistergeek.net/wp-content/uploads/2019/04/calibrer-ecran-sonde-graphiste.jpg"
author: {"id":1,"name":"Kevin"}
categories: [{"id":14,"name":"Informatique","slug":"informatique"}]
tags: []
---

</p>
<p>Avoir un écran parfaitement étalonné est un point essentiel lorsqu’on fait de la photo ou de la <a href="https://www.mistergeek.net/informatique/comparatif-camera-youtube/">vidéo</a>. En effet les couleurs donnent une certaine dimension à ce que nous créons. Pour pouvoir retranscrire fidèlement nos idées, il faut donc des outils <em>calibrés.</em> Voyons donc ensemble comment faire pour calibrer <a href="https://www.mistergeek.net/informatique/format-flac/">son</a> écran à l’aide d’une sonde.</p>
</p>
<h2 class="wp-block-heading">Bien étalonner son écran</h2>
</p>
<p>Que cela soit pour regarder des épisodes de votre série, des <a href="https://mistergeek.net/informatique/boitier-capture-video/">vidéos</a> sur <a href="https://mistergeek.net/streaming">YouTube </a>ou encore travailler, il est toujours plus confortable d’avoir de belles couleurs. Aujourd’hui le matériel d’étalonnage est accessible à (presque) n’importe qui. On retrouve des produits avec des rapports qualité/prix parfois imbattables. Et <strong>on peut aisément se fier au marché de l’occasion</strong> pour se procurer sa sonde.</p>
</p>
<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="/content/images/wordpress/2019/04/x-rite-i1-calibration-ecran.jpg" alt="" class="wp-image-13678"/><figcaption class="wp-element-caption">Certaines sondes sont vendues dans des kits avec mire de couleurs</figcaption></figure>
</p>
<p>Plusieurs générations de sondes se sont succédées et les outils se sont améliorés avec le temps. Deux grandes marques développent des produits dans le monde de la <i>calibration</i>, à avoir <strong><a href="https://amzn.to/2XvEsgG">X-Rite</a></strong> et <strong><a href="https://amzn.to/2IxLBcY">Datacolor</a></strong>. Leurs sondes et les logiciels que développent ces entreprises permettent par exemple de régler :</p>
</p>
<ul class="wp-block-list">
<li>la luminosité;</li>
</p>
<li>le point noir;</li>
</p>
<li>le gamma;</li>
</p>
<li>la température de couleurs;</li>
</p>
<li>et bien plus.</li>
</ul>
</p>
<p>Chaque sonde se démarque avec des fonctionnalités et des qualités de résultats différents, même s’il est difficile d’en juger chez-soi.</p>
</p>
<h3 class="wp-block-heading">Étalonner son écran sans sonde ?</h3>
</p>
<p>N’espérez pas étalonner votre écran sans sonde. Effet il est difficile – voire impossible – à l’œil nu de mesurer la luminosité d’un écran. Egalement, l’œil n’est pas le meilleur capteur pour l’espace chromatique CIELAB. Au mieux sur un bon écran il sera possible d’atteindre un résultat correct, mais sans plus.</p>
</p>
<h3 class="wp-block-heading">Choisir sa sonde</h3>
</p>
<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="/content/images/wordpress/2019/04/choisir-sonde-colorimetrique-spyder5-1024x576.jpg" alt="Achat sonde de calibration Spyder5 ou i1 Display Pro" class="wp-image-13675"/><figcaption class="wp-element-caption">La Spyder5 est la sonde de Datacolor, mais vous pouvez aussi bien acheter la i1 Display Pro de X-Rite</figcaption></figure>
</p>
<p>Dans le monde actuel des sondes d’étalonnage, nous pouvons citer deux marques, qui sont expertes dans ce domaine. La première est <strong>X-Rite</strong>, qui a pu faire ses preuves avec ses sondes «&nbsp;i1 Display Pro&nbsp;». La seconde est <strong>Datacolor </strong>qui commercialise les fameuses sondes «&nbsp;Spyder&nbsp;», depuis quelques années déjà.</p>
</p>
<p>J’ai fait le choix de prendre la Spyder5 sur <a href="https://www.mistergeek.net/streaming/amazon-prime-video/">Amazon</a>, cependant vous pouvez très bien choisir une autre sonde. L’essentiel est d’avoir des outils corrects pour travailler.</p>
</p>
<h3 class="wp-block-heading">Installation de la sonde</h3>
</p>
<p>Étalonner un écran est assez rapide, comptez entre 10 et 60 minutes selon la précision souhaitée. Avant de commencer il est essentiel de remettre à zéro son écran et de le laisser «&nbsp;chauffer&nbsp;» pendant au moins 15 minutes. En effet les composants électroniques de l’écran ne donnent pas le meilleur d’eux même à l’allumage. Et cela peut créer des défauts.</p>
</p>
<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="/content/images/wordpress/2019/04/spyder5-pro-calibration-1024x576.jpg" alt="Sonde de calibration Spyder5" class="wp-image-13669"/><figcaption class="wp-element-caption">La première partie contient le capteur et la seconde permet le maintient sur l’écran</figcaption></figure>
</p>
<p>Les sondes se placent sur l’écran à étalonner et s’utilisent avec les logiciels de l’éditeur ou des logiciels d’étalonnage libre. La Spyder5 est composée de deux parties, une première qui se place au niveau de la dalle et la seconde pour maintenir en place l’ensemble. Le tout se branche pour terminer en <a href="https://www.mistergeek.net/informatique/comparatif-clavier-gamer/">USB</a>. Sur <a href="https://mistergeek.net/informatique">Windows</a>, sur <a href="https://www.mistergeek.net/informatique">MacOS</a> et sur <a href="https://www.mistergeek.net/informatique/etcher-creer-une-cle-usb-bootable-windows-ou-linux/">Linux</a> il faut passer par la case installation des <em>drivers</em>.</p>
</p>
<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="/content/images/wordpress/2019/04/spyder5-1024x578.png" alt="Logiciel de calibration pour ecran" class="wp-image-13671"/><figcaption class="wp-element-caption">Pour démarrer le logiciel vous demande de valider quelques points.</figcaption></figure>
</p>
<p>Une fois toutes les étapes préliminaires passées, nous pouvons passe à l’étalonnage. Généralement le logiciel va s’assurer que votre écran est à la bonne luminosité. Pour cela la sonde va capter la luminosité ambiante et vous donner une valeur à fixer sur l’écran. C’est à vous de modifier ces valeurs directement sur le HUD de votre matériel informatique.</p>
</p>
<p>Remarque : la luminosité fixe le «&nbsp;noir&nbsp;» de l’écran et le contraste le «&nbsp;blanc&nbsp;». Pensez à cela pour ajuster au mieux vos paramètres.</p>
</p>
<p>Une fois lancé, votre écran va clignoter de plusieurs couleurs à différentes intensités. Cela permet à votre sonde de mesurer les paramètres de votre écran et vous donner un profil.</p>
</p>
<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="/content/images/wordpress/2019/04/displaycal.png" alt="Gamut sRGB après étalonnage de l'écran" class="wp-image-13677"/><figcaption class="wp-element-caption">Mon écran atteint 93% de l’espace de couleur sRGB. Un écran professionnel fait bien mieux.</figcaption></figure>
</p>
<p>Vous pouvez ensuite charger le profil directement sur votre système d’exploitation pour corriger les couleurs de l’écran.</p>
</p>
<h3 class="wp-block-heading">DisplayCAL : logiciel libre d’étalonnage</h3>
</p>
<p>J’ai découvert un logiciel libre, qui permet l’étalonnage d’écrans. Nommé <strong>DisplayCAL</strong>, celui est même plus performant que le <em>software</em> que fournit <strong><a href="https://amzn.to/2IxLBcY">Datacolor </a></strong>avec la <strong>Spyder5</strong>. Toutefois l’installation est légèrement plus complexe. Néanmoins, toutes les démarches sont expliquées sur le site officiel.</p>
</p>
<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="640" src="https://mistergeek.net/wp-content/uploads/2021/03/displaycal-1024x640.png" alt="" class="wp-image-2736" srcset="https://www.mistergeek.net/wp-content/uploads/2021/03/displaycal-1024x640.png 1024w, https://www.mistergeek.net/wp-content/uploads/2021/03/displaycal-96x60.png 96w, https://www.mistergeek.net/wp-content/uploads/2021/03/displaycal-300x188.png 300w, https://www.mistergeek.net/wp-content/uploads/2021/03/displaycal-768x480.png 768w, https://www.mistergeek.net/wp-content/uploads/2021/03/displaycal-400x250.png 400w, https://www.mistergeek.net/wp-content/uploads/2021/03/displaycal-1080x675.png 1080w, https://www.mistergeek.net/wp-content/uploads/2021/03/displaycal-980x613.png 980w, https://www.mistergeek.net/wp-content/uploads/2021/03/displaycal-480x300.png 480w, https://www.mistergeek.net/wp-content/uploads/2021/03/displaycal.png 1280w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption class="wp-element-caption">DisplayCAL donne de meilleurs résultats que le logiciel de l’éditeur</figcaption></figure>
</p>
<p>Le logiciel est compatible avec de nombreuses sondes et ne nécessite aucune licence. En somme si vous envisagez d’utiliser DisplayCAL, vous n’avez pas à vous offrir la sonde avec la licence la plus chère. Ainsi vous économiserez quelques dizaines d’euros.</p>
</p>
<p>En utilisant DisplayCAL j’arrive à de meilleurs résultats. Les couleurs sembles plus justes. Et pour de la retouche photo, voire de la <a href="https://mistergeek.net/high-tech/smartphone/tuto-comment-filmer-smartphone-youtube/">vidéo </a>c’est tout de même mieux d’avoir un rendu qui soit au plus juste.</p>
</p>
<h3 class="wp-block-heading">En résumé</h3>
</p>
<p>Pour terminer ce billet, je conclurais avec le fait que l’étalonnage n’est aujourd’hui pas réservé au professionnels. En tant qu’amateur de <a href="https://mistergeek.net/informatique/appareil-photo-camera-youtube/">photo </a>il est toujours intéressant de disposer d’un rendu au plus juste de son écran. Et même si vous possédez – comme moi – un écran d’entrée de gamme il est toujours utile de voir ce qu’il vaut en réalité.</p>
</p>
<p><a href="https://amzn.to/2PkdwOe">Voir les sondes Datacolor Spyder5 sur Amazon</a></p>
</p>
<p><a href="https://amzn.to/2XsNISX">Voir les sondes Datacolor SpyderX sur Amazon</a></p>
</p>
<p><a href="https://amzn.to/2XvEsgG">Voir les sondes X-Rite sur Amazon</a></p></p>
