---
title: "Bouygues Telecom : Comment avoir la 4G illimité en partage"
date: "2017-05-11T07:00:19"
draft: false
slug: "4g-illimite-bouygues"
wordpress_id: 152
excerpt: "Le saviez-vous ? Il est possible de profiter de l’offre illimité de Bouygues Telecom le weekend en partage de&hellip;\n"
featured_image: "https://www.mistergeek.net/wp-content/uploads/2017/05/Bouygues-Telecom.jpg"
author: {"id":1,"name":"Kevin"}
categories: [{"id":14,"name":"Informatique","slug":"informatique"}]
tags: []
---

</p>
<p>Le saviez-vous ? Il est possible de profiter de l’offre illimité de <strong>Bouygues Telecom</strong> le weekend en partage de connexion. En effet,&nbsp;<strong>Bouygues décompte</strong> les connexions de votre enveloppe data lorsque vous passez en partage de connexion, cependant il y a une astuce assez simple afin de profiter pleinement de sa 4G.</p>
</p>
<h2 class="wp-block-heading">Comment avoir la 4G en illimité chez Bouygues en partage de connexion ?</h2>
</p>
<p>Afin de détecter si vous utilisez un partage de <a href="https://www.mistergeek.net/informatique">connexion</a>, l’opérateur peut au choix vérifier le «&nbsp;User-Agent&nbsp;» de votre navigateur. Ce qui n’a plus beaucoup de sens aujourd’hui, car les connexions sont souvent chiffrées.</p>
</p>
<p>La théorique raconte que l’opérateur utilise la variable TTL des paquets&nbsp;IP afin de définir si vous utilisez votre téléphone ou un <a href="https://www.mistergeek.net/informatique/comparatif-clavier-gamer/">périphérique</a> extérieur. En modifiant manuellement le TTL de vos paquets vous pouvez donc profiter de la 4G en illimitée.</p>
</p>
<p>De base, lorsque vous appliquez un partage de connexion, le TTL de votre PC passe de 64 à 63. Vous comprenez l’astuce qui consiste donc à modifier le TTL de <a href="https://www.mistergeek.net/informatique/format-flac/">son</a> PC afin de faire croire qu’on utilise son mobile.</p>
</p>
<h2 class="wp-block-heading">Modifier son TTL sur Windows, Mac et Linux</h2>
</p>
<p>Pour modifier le TTL de vos paquets IP, vous pouvez entrer selon votre système d’exploitation la commande qui va bien. Si vous utilisez d’autres système d’exploitation, referez-vous à la documentation ou cherchez simplement sur internet.</p>
</p>
<p><strong>Windows : Dans un terminal en administrateur</strong><br />netsh int <a href="https://www.mistergeek.net/informatique/ipv6-serveur-scaleway-dedibox/">ipv4</a> set glob defaultcurhoplimit=65</p>
</p>
<p><strong><a href="https://www.mistergeek.net/informatique/etcher-creer-une-cle-usb-bootable-windows-ou-linux/">Linux</a></strong><br />sudo sysctl&nbsp;net.ipv4.ip_default_ttl=65</p>
</p>
<p><strong><a href="https://www.mistergeek.net/informatique/tuto-comment-afficher-les-dossiers-caches-sur-mac/">Mac</a> OS X</strong><br />sudo sysctl -w&nbsp;net.inet.ip.ttl=65</p>
</p>
<p>S’il arrive que vos données soient décomptés, augmentez tout simplement la valeur du TTL (à 66 par exemple).</p>
</p>
<h2 class="wp-block-heading">En résumé</h2>
</p>
<p>Il est assez simple de «&nbsp;gruger&nbsp;» les forfaits avec DATA illimitée. Si vous êtes en déplacement et que vous possédez un forfait illimité le wekeend et cela quel que soit l’opérateur (<a href="https://www.mistergeek.net/informatique">SFR</a> ou Free par exemple), vous pouvez appliquer cette méthode. Que cela soit pour jouer ou pour travailler, faites-nous savoir si pour vous également ce tutoriel a fonctionné.</p></p>
