---
title: "GH5 : monter une optique Canon EF avec le Metabones"
date: "2019-01-05T14:36:42"
draft: false
slug: "metabones-speedbooster"
wordpress_id: 375
excerpt: "Vous souhaitez des informations sur le Metabones Speedbooster ? Vous cherchez une façon de monter une optique Canon&hellip;\n"
featured_image: "https://www.mistergeek.net/wp-content/uploads/2019/01/metabones-speedbooster.jpg"
author: {"id":1,"name":"Kevin"}
categories: [{"id":14,"name":"Informatique","slug":"informatique"}]
tags: []
---

</p>
<p>Vous souhaitez des informations sur le <strong>Metabones Speedbooster</strong> ? Vous cherchez une façon de monter une optique Canon EF sur un Lumix GH5 ? Voici notre test de cet accessoire essentiel pour les possesseurs de <a href="https://www.mistergeek.net/informatique/comparatif-camera-youtube/">camera</a> <strong>Panasonic Lumix GH5</strong>.</p>
</p>
<p>Le <strong>Metabones Speedbooster</strong> est une bague d’adaptation pour appareil photo. Il permet de monter des objectifs Canon sur des boîtiers <strong><a href="https://www.mistergeek.net/informatique/comparatif-micro-usb/">Micro</a> 4/3</strong>. Je possède depuis quelques mois le <strong>Panasonic Lumix GH5</strong>, qui est un appareil photo avec un capteur ou Micro 4/3. Cet appareil est principalement destiné à la <a href="https://www.mistergeek.net/informatique/comparatif-carte-boitier-acquisition-capture-video/">vidéo</a>, cependant je l’utilise tout de même pour de la photo. Dernièrement j’ai eu l’occasion de tester le <strong>Metabones Speedbooster</strong>&nbsp;et je vous en parle dans cet article.</p>
</p>
<h2 class="wp-block-heading">Adaptateur pour Lumix GH5</h2>
</p>
<p>Aujourd’hui il existe différentes tailles de capteurs <a href="https://www.mistergeek.net/informatique" target="_blank" rel="noreferrer noopener">d’appareil ph</a><a href="https://www.mistergeek.net/informatique" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">o</a><a href="https://www.mistergeek.net/informatique" target="_blank" rel="noreferrer noopener">to</a>. Par exemple on peut citer le <strong>Plein <a href="https://www.mistergeek.net/informatique/format-flac/">Format</a></strong> (ou <em>Full Frame</em>), l’<strong>APS-C,</strong>&nbsp;le <strong>4/3</strong> (quatre tiers) ou encore le <strong>Micro 4/3</strong> (ou <strong>MFT </strong>pour <em>Micro-Four-Thirds</em>). On peut aussi citer d’autres formats de capteurs comme le moyen format ou encore le IMAX.</p>
</p>
<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="576" src="https://mistergeek.net/wp-content/uploads/2021/03/speedbooster-gh5-1024x576.jpg" alt="" class="wp-image-3170" srcset="https://www.mistergeek.net/wp-content/uploads/2021/03/speedbooster-gh5-1024x576.jpg 1024w, https://www.mistergeek.net/wp-content/uploads/2021/03/speedbooster-gh5-107x60.jpg 107w, https://www.mistergeek.net/wp-content/uploads/2021/03/speedbooster-gh5-840x473.jpg 840w, https://www.mistergeek.net/wp-content/uploads/2021/03/speedbooster-gh5-300x169.jpg 300w, https://www.mistergeek.net/wp-content/uploads/2021/03/speedbooster-gh5-768x432.jpg 768w, https://www.mistergeek.net/wp-content/uploads/2021/03/speedbooster-gh5-1080x607.jpg 1080w, https://www.mistergeek.net/wp-content/uploads/2021/03/speedbooster-gh5-1280x720.jpg 1280w, https://www.mistergeek.net/wp-content/uploads/2021/03/speedbooster-gh5-980x551.jpg 980w, https://www.mistergeek.net/wp-content/uploads/2021/03/speedbooster-gh5-480x270.jpg 480w, https://www.mistergeek.net/wp-content/uploads/2021/03/speedbooster-gh5.jpg 1380w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption>Le Metabones permet de monter des objectifs différents à un appareil</figcaption></figure>
</p>
</p>
<p>On retrouve par exemple les capteurs <strong>Full-Frame</strong> chez le très haut de gamme de chez <a href="https://amzn.to/2AsYaR9" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">Sony</a>, l’<strong>APS-C</strong> chez Canon et le Micro 4/3 chez Olympus, Blackmagic et Panasonic. La monture <strong>Micro 4/3</strong> a ses avantages et ses inconvénients. Par exemple ce capteur permet d’avoir la stabilisation 5 axes ou de ne pas souffrir d’effet de «&nbsp;<em>rolling shutter</em>«&nbsp;. En basse lumière les performances sont cependant moindres et le&nbsp;<em>crop factor</em>&nbsp;assez restrictif.</p>
</p>
<p>La monture – mais aussi le capteur – peut s’avérer être un frein, car cela oblige à sélectionner des objectifs dédiés. Ainsi on a globalement le choix entre des objectifs <strong><a href="https://amzn.to/2Ay8842" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">Olympus </a></strong>ou <strong><a href="https://amzn.to/2AuQVbw" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">Panasonic</a></strong>. C’est là qu’entre en jeu les bagues d’adaptation, qui permettent de s’affranchir de nombreuses contraintes.</p>
</p>
<h3 class="wp-block-heading">Mettre des objectifs de monture EF sur des montures micro 4/3 grâce à un Speedbooster</h3>
</p>
<p>L’un des gros atouts du <strong>Micro 4/3</strong> est d’être plus petite que les autres capteurs du marché. En conséquence cela signifie qu’on peut utiliser des objectifs de <strong>Full-Frame</strong> ou <strong>APS-C</strong>. On peut&nbsp;assez régulièrement trouver des objectifs à monture <strong>EF </strong>(<strong>Canon</strong>, <strong><a href="https://amzn.to/2C4GMSQ">Sigma</a></strong>, etc.), qui peuvent être adaptés sur le <strong>GH5 </strong>par exemple.</p>
</p>
<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="900" height="506" src="https://mistergeek.net/wp-content/uploads/2021/03/metabones-speedbooster-gh5.jpg" alt="" class="wp-image-3169" srcset="https://www.mistergeek.net/wp-content/uploads/2021/03/metabones-speedbooster-gh5.jpg 900w, https://www.mistergeek.net/wp-content/uploads/2021/03/metabones-speedbooster-gh5-107x60.jpg 107w, https://www.mistergeek.net/wp-content/uploads/2021/03/metabones-speedbooster-gh5-840x473.jpg 840w, https://www.mistergeek.net/wp-content/uploads/2021/03/metabones-speedbooster-gh5-300x169.jpg 300w, https://www.mistergeek.net/wp-content/uploads/2021/03/metabones-speedbooster-gh5-768x432.jpg 768w, https://www.mistergeek.net/wp-content/uploads/2021/03/metabones-speedbooster-gh5-480x270.jpg 480w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" /><figcaption> Le Metabones Speedbooster est une bague d’adaptation pour appareil photo </figcaption></figure>
</p>
<p>Le <strong>Speedbooster </strong>est un réducteur de focale, il prend place entre l’objectif et le boîtier. Possédant un <strong>GH5 </strong>j’ai pu l’utiliser pour monter un objectif <strong>Sigma 18-35mm</strong> ouvrant selon le constructeur à f/1.8.</p>
</p>
<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="768" height="1024" src="https://mistergeek.net/wp-content/uploads/2021/03/test-metabones-speedbooster-768x1024.jpg" alt="" class="wp-image-3168" srcset="https://www.mistergeek.net/wp-content/uploads/2021/03/test-metabones-speedbooster-768x1024.jpg 768w, https://www.mistergeek.net/wp-content/uploads/2021/03/test-metabones-speedbooster-45x60.jpg 45w, https://www.mistergeek.net/wp-content/uploads/2021/03/test-metabones-speedbooster-225x300.jpg 225w, https://www.mistergeek.net/wp-content/uploads/2021/03/test-metabones-speedbooster-1152x1536.jpg 1152w, https://www.mistergeek.net/wp-content/uploads/2021/03/test-metabones-speedbooster-1080x1440.jpg 1080w, https://www.mistergeek.net/wp-content/uploads/2021/03/test-metabones-speedbooster-1280x1707.jpg 1280w, https://www.mistergeek.net/wp-content/uploads/2021/03/test-metabones-speedbooster-980x1307.jpg 980w, https://www.mistergeek.net/wp-content/uploads/2021/03/test-metabones-speedbooster-480x640.jpg 480w, https://www.mistergeek.net/wp-content/uploads/2021/03/test-metabones-speedbooster.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 768px) 100vw, 768px" /><figcaption> Test du GH5 avec un Metabones Speedbooster avec un Sigma 18-35mm. ISO 200, f/1.1, 1/500s. </figcaption></figure>
</p>
<p>Le modèle que j’ai essayé était le<strong> Metabones Speedbooster XL</strong> dont le facteur de réduction était de 0,64x. À titre d’exemple cela transforme un 18mm en 23mm. Cela permet de rapprocher le GH5 d’un appareil <strong>Full-Frame</strong>. En ouverture on passe de f/1.8 à f/1.1, donc on accentue <em>bokeh</em>&nbsp;le capteur est plus éclairé. En conséquence cela permet rester assez bas en ISO.</p>
</p>
<h3 class="wp-block-heading">Conclusion</h3>
</p>
<p>Le <strong>Speedbooster </strong>me permet d’utiliser des objectifs de meilleurs qualité sur mon appareil tout en profitant des avantages de mon capteur. En effet je garde la stabilisation 5 axes et je peux filmer en basse lumière, ce qui est plutôt utile en photo et en vidéo.</p>
</p>
<p>Remarque 1 : Il existe des alternatives au <strong>Metabones Speedbooster</strong> comme le <strong>DEC LensRegain</strong> ou encore le <strong>Viltrox Speedbooster</strong>, qui sont moins coûteux.</p>
</p>
<p>Remarque 2 : Il existe aussi la version à monture Nikon</p>
</p>
<p><a href="https://amzn.to/3BBWm6G" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">Acheter le Panasonic Lumix GH5 sur Amazon</a></p>
</p>
<p><a href="https://amzn.to/2RwkR0B" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">Acheter le Metabones Speedbooster sur Amazon</a></p>
</p>
<p><a href="https://amzn.to/2QoGNpV" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">Acheter le Viltrox Speedbooster sur Amazon</a></p>
</p>
<p><a href="https://amzn.to/2QrkHDl" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ache</a><a href="https://amzn.to/2QrkHDl" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">ter le Sigma ART 18-35mm sur Amazon</a></p></p>
